距离上次同步时间等间隔T发送心跳包。

如果在规定次数内收到心跳恢复，则重置同步时间为当前时间，累计心跳清0；如果连续K次没有收到心跳，关闭Socket，视为断线。

T;// Heartbeat Interval

t// LastSyncTime

MsgSendedCot;//num of heart beat sended while not replied.